PREAMPLIFICADORES Y RELAYS:

PREAMPLIFICADORES

  Los pres tanto de 432MHz como de 144MHz están hechos a partir de los Kits de DownEastMicrowave de US$25. Ambos usan un GaAsFET HewlettPackard ATF-10136 y son bien fáciles de armar. Yo les hice unas cajitas con placa de circuito impreso doble faz donde pongo la plaquetita del pre (que viene en el Kit) y el relay que lo conecta o desconecta segun hayan 12V en el coaxil o no (doble inversor). Así controlo los pres directo desde el IC-821 sin necesidad de ningún 'power inserter' externo. Ambos pres funcionan muy bien, el que más se destaca es el de UHF pues las pérdidas del cable en esas frecuencia son mayores.

RELAYS

  Los relays utilizados en los pres son del tipo del dibujo (pero con doble contacto):

  Estos relays son relativamente fáciles de conseguir en plaza (Uruguay). Para la conmutación de polarización de las yagis utilicé otros relays modificados pero no vale la pena, estos relays hubieran funcionado igual.

Volver