ROTORES:

Azimuth:
  Para azimuth uso un Telex CD-45 II que modifiqué para poder llevar una señal proporcional a la posición hasta el ciruito del control. El rotor ya viene con su potenciómetro instalado, pero el cursor está conectado a tierra, lo que imposibilita su uso si se alimenta el motor con la misma fuente que el control electrónico. El cursor del poten -que está por encima de todo el sistema mecánico- tiene una lengueta metálica que sobresale hacia arriba y toca la campana, la cual al girar mueve al cursor. Lo que tuve que hacer es recortar un poquito esa lengueta y pegar un trozo de acrílico en su extremo para que el contacto mecánico quede aislado eléctricamente. Como originalmente el contacto del cursor es la masa del rotor, no hay un terminal con esta señal en la regleta de conexiones. Pero tuve la suerte de que sobrara un terminal sin usar en esa regleta así que tiré un cable por dentro hasta el cursor y todo solucionado.
Elevación:
  Para elevación tengo un Alliance U-110, en este caso la modificación fué mas importante. Después de mucho pensar diferentes opciones, entre las cuales estuvo el uso de un péndulo solidario al eje de un poten, opté por introducir un potenciómetro multivuelta en la caja junto con un pequeño sistema de engranajes de plástico que saque de algún juguete. Es bastante difícil de describir la modificación sin fotos, lamentablemente no se las saqué cuando pude. En algún momento que lo baje para service (espero que no sea pronto) le sacaré algunas...

Volver