## Sバンドの衛星

Sバンドのトランスポンダを搭載した衛星はありませんが、UO-11とDO-17がビーコンを送信しています。受信設備の確認に最適です。

衛星 | モード | 周波数 [MHz] | 出力 [mW] | ドップラ [KHz] | 備考
UO-11 | キャリア | 2401.5000 | 100 | ±55 | 信号は弱い
DO-17 | 1200bps PSK | 2401.2205 | 800 | ±53 | 運用停止中 信号は強力、PSKだがキャリア漏れの信号

DO-17のビーコンはこちら。DO-17のビーコン （98.3.8 録音）[100KB]

アマチュア衛星ではありませんが、月の回りを周っているLUNAR PROSPECTORもSバンドで信号を送信しています。1m程度のディシュで受信できるようです。

LUNAR PROSPECTOR
アンテナ：　オムニアンテナ　ゲイン 0dB、右偏波
ミィディアムゲインアンテナ　ゲイン 6.5dB、右偏波
周波数：　2273.000MHz
出力：　5W
サブキャリア周波数：　1.024MHz
データレート：　3600bps （300bps initial turn-on and emergency)

Back to Menu