Subject: SATINF#192   24 June 2001

衛星情報  SATINF#192   24 June 2001
                                                           JN1GKZ 新井


トピックス

◆アークジェットモータの運用が始まりました。遠地点でアークジェットモー
　タを噴射（アンモニアガスのみの噴射）し、周期16時間の軌道への投入を目
　指しています。
　アークジェットモータを動作させるための電力を確保するためにMA100-180
　でS2送信機を停止しています。



１．運用中の衛星

●AO-10
　　状況は、その日によって異なり、不安定です。

　　6月24日は、フィールドデイのため多くの北米の局の運用を期待していま
　したが、状態が悪くQSOできる状態ではありませんでした。


●RS-12/13
　　RS-12のAモードが動作しています。

　　6月24日 1100JSTの真上を通過するパスでは良好なダウンリンクが帰って
きました。


●RS-15
　　Aモードで運用されているようですが、ビーコンは5秒間キャリアを送信、
　2秒間停止を繰り返しているようです。トランスポンダは、ビーコンの送信
　がおこなわれている間だけオンになっているようです。

　　6月24日 1030JST過ぎのパスでCWビーコンを受信しました。アップリンク
　を試みましたが、ダウンリンクは確認できませんでした。


●FO-20
　　夜間のパスでは、食によってUVC（Under Voltage Controler：バッテリの
　過放電防止のため送信機への電源を遮断する）が動作し、送信が一時的に停
　止します。
　　夜間は、食から抜けるパスの後半でトランスポンダが使えるようになって
　います。

　　6月16日 2220JST過ぎのパスでは、FO-20がLOSするのとFO-29がAOSする位
　置が重なっていました。同時に2つの衛星にアップリンクすることができ、
　両衛星からのダウンリンクが確認できました。


●FO-29
　　以下のスケジュールで運用が予定されています。
　　　　2/1 - 7/2　アナログ


●AO-27
　　電源に余裕がないため、昼間のパスでのみトランスポンダがオンになりま
　す。
　　運用スケジュールは3月24日に次のように変更されました。
　　　　TEPR 4=38
　　　　TEPR 5=78
　衛星に日が当たり始めた19分後から20分間トランスポンダが動作します。
                                          [from KM4NZ Chuck @amsat-bb]


●AO-16
　　RBBSは再開されていませんが、デジピータがオンになっています。

　　6月24日にデコードしたデータです。
　　　　PACSAT-1>TIME-1 [24-Jun-01  10:59:34] <UI>:
　　　　PHT: uptime is 496/22:20:42.  Time is Sun Jun 24 01:57:46 2001
　　　　
　　　　PACSAT-1>AMSAT [24-Jun-01  10:59:38] <UI>:
　　　　June 2001
　　　　Digipeat is ON
　　　　AO-16 (PACSAT) owned and operated
　　　　by AMSAT-NA
　　　　AO16 Command Team <WJ9F>
　　　　
　　　　PACSAT-1>LSTAT [24-Jun-01  10:59:38] <UI>:
　　　　I P:0x1D00 o:0 l:6654 f:7171, d:1 st:1


●LU-19
　　CWビーコンがオンになっています。CWビーコンは12WPMのゆっくりとした
　CWで約30秒毎に送信されています。

　　6月24日 1030過ぎのパスでは強力なCWビーコンを送信していました。


●UO-11
　　正常動作しています。


●UO-14
　　JモードのFMリピータの運用がおこなわれています。

　　6月24日にはUA0CQ、VR2YY、HL2JFMが聞こえました。


●UO-22
　　正常運用しています。


●KO-25
　　正常運用しています。


▲TO-31(TMSAT-1)
　　管制局の可視範囲でのみ送信機をオンにしているようです。


●GO-32(TechSat-1B)
　　断続したビーコンが送信されているようです。


●SO-33(SedSat-1)
　　テレメトリを送信しており、SGS20というソフトでデコードすることがで
　きます。SGS20は、
　　　　http://uah.seds.org/projects/sedsat/SGS20Source.zip
　から入手できます。


●UO-36(UoSAT-12)
　　正常に動作しているようです。

　　UO-36の情報は以下のサイトから得られます。
　　　　http://www.sstl.co.uk/


●OO-38(OPAL)
　　デジピータとして機能しているようです。周波数は、アップリンク、ダウ
　ンリンク共に437.100MHzです。


●Tiungsat-1
　　38400bpsの運用がおこなわれています。普段はダウンリンクは、オフにな
　っていますが、地上局からのコマンドでオンにすることができます（WiSPで
　サポート）。ダウンリンクの出力は8Wで良好に38400bpsの信号がデコードで
　きているようです。


●ISS
　　パケットの運用が始まり、デジピータが動作しています（1200bps AFSK）。
　SSIDは、NOCALLです。
　　北米上空では、頻繁に音声による運用が頻繁におこなわれています。先週
　からヨーロッパ上空でも運用を始めたようです。

　　6月23-24日におこなわれARRL主催のフィールドディに宇宙か参加するよう
　です。
                                            [from KA3HDO @amsat-sarex]

　　デジピートに成功した局にはQSLが発行されます。日本からのQSLマネー
　ジャは現在、検討中です。ARRL等へQSLは送付しないで下さい。

　　ISSのアマチュア局のコールサインは次の通りです。
　　　コールサイン：RZ3DZR、R0ISS、NA1SS、DL0ISS
　　現在、3名がISSに滞在しており、次の2名がコールサインを持っています。
　　　UA9AD/R3MIR Yuri Usachev
　　　KC7NHZ Susan Helms

　　FM音声のアップリンク周波数は、日本ではバンドプランに合致しないため
　対応が考えられています。当面は、FM音声のアップリンクはしないで下さい。

　　ARISS-Europeのwebサイトが立ち上がりました。同時に、ヨーロッパの局
　向けのQSLマネージャの設定もおこなわれました。
　　　　http://www.ariss-eu.org

　　ARISSの情報は、以下のサイトから得られます。
　　　　http://ariss.gsfc.nasa.gov/



２．調整中の衛星

●SNAP-1
　　SNAP-1は、OBC(on-board computer)ソフトがないため、マニュアルで衛星
　を制御しなければなりません。また、小型衛星であるため、電源に余裕が無
　く、コマンド局（英国 サレー大学）の可視範囲でのみ、ダウンリンクをオ
　ンにしています。
　　ダウンリンクは、2430MHz 100mW、38.4kbpsです。昨年夏にダウンリンク
　が良好に受信できているとの報告がありましたがその後、何も報告がありま
　せん。


▲KO-23
　　10月30日にOBCがリセットされ、未だ復旧していませんが、変調の掛かっ
　た信号を送信しています。


▲PO-34(PanSat)
　　スペクトラム拡散の運用が予定されていますが、未だ運用されていません。
　　PanSatの情報は以下のサイトから得られます。
　　　　http://www.sp.nps.navy.mil/pansat/


●SAUDISAT-1A（SO-41）、SAUDISAT-1B（SO-42）
　　現在、管制局（リヤド、ワシントンDC、デンバー）の可視範囲でのみダウ
　ンリンク（9600bps）がオンにされ動作確認がおこなわれています。


★AO-40（P3D）
　　アークジェットモータの運用が始まりました。オービット#295（6月21日）
　にて22分間の噴射（放電はおこなわず、推進剤のアンモニアガスの噴射のみ）
　がおこなわれ、アンモニアを熱するヒータ、流量調整器、バルブ、圧力計が
　うまく動作していることがテレメトリデータによって確認されました。
　　オービット#296（6月22日）では、MA121.4から3618秒間にわたってアンモ
　ニアガスの噴射がおこなわれ、成功しました。推定される加速度は、
　54E-6 m/s^2で、その方向は、ALON/ALAT=274/-2（現在の衛星姿勢）です。
　この噴射で近地点高度 2.5kmの上昇が期待されています。
　　オービット#297では遠地点付近で2時間の噴射がおこなわれ、成功しまし
　た。続く3周回でも同様の噴射をおこなうようにAO-40にコマンドがセット
　されています。噴射時間は、今後、延長される予定です。

　　AO-40コマンドチームは、アークジェットの燃料噴射だけで近地点高度を
　上げ、16時間周期の軌道への投入を考えているようです。
　　AO-40の重量を500kgと仮定すると、近地点高度を100km上昇させるには、
　アーク放電無しで、ガスだけを噴射するとすると、30〜40時間の噴射（流量
　を20〜30mg/秒と仮定）が必要になり、3.6kgのガスを消費します。消費電力
　は、120〜130Wです。一方、アーク放電をおこなった場合は、10時間の噴射、
　ガスの消費量は0.8kgで済みますが1000Wの電力が必要になります。省電力で
　済むアーク放電なしの噴射を選択したようです。
　　アークジェットモータを動作させる期間は、電力をアークジェットモータ
　に振り向けるためMA100-180でS2送信機を停止しています。

　　運用スケジュール（6月24日現在）
　　　   MA    トランスポンダ   RUDAK   ビーコン
　　　  0- 99       OFF           S2      S2-MB
　　　100-180       OFF          OFF       OFF
　　　181-255       OFF           S2      S2-MB
　　　　　ビーコン： MB ミドルビーコン
　　　　　RUDAK： ダウンリンクのみ（アップリンクは禁止）。予告無しに
　　　　　　　　　停止されることがあります。

　　ビーコン周波数（打ち上げ前の最終チェックで測定された周波数に実績を
　加筆。*は、打ち上げ後にアナウンスのあった実績のある周波数）
　　　BEACON    General Beacon  Middle Beacon   Engineering Beacon
　　　Vバンド          -           145.898MHz*          -
　　　Uバンド       435.438MHz     435.588MHz       435.838MHz 
　　　S1バンド     2400.188MHz    2400.338MHz      2400.588MHz 
　　　S2バンド     2401.168MHz    2401.323MHz*     2401.568MHz
　　　Xバンド     10450.975MHz   10451.125MHz     10451.375MHz 
　　　Kバンド     24047.885MHz   24048.035MHz     24048.285MHz 
　　　赤外レーザ                   360    THz
　　アップリンク、ダウンリンク周波数
　　　S2バンドdown： 2401.210 - 2401.495 MHz
　　　　　　　　　　　　　　　　MBの±5kHzの範囲はダウンリンク禁止
　　　　　　　　　　　　　　　　MBに妨害を与えないこと
　　　L1バンドup： 1269.496 - 1269.211 MHz
　　　Uバンドup ： 435.780 - 435.495 MHz
　　　RUDAK S2 down：2401.74MHz（主に9600bps FSK）

　トランスポンダ
　　L1U/S2（アップリンク/ダウンリンク）の動作が確認されています。
　　姿勢変更のため運用は中止されています。

　姿勢
　　ALON/ALAT=270/0に達し、アークジェットモータの運用が始まりました。
　　6月21日の姿勢は、ALON/ALAT = 275/-2 でした。

　YACE
　　アークジェットモータ運用に先立ち、オービット#292で姿勢を確認するた
　めにYAECにより地球の画像が撮影されました。画像は、テレメトリアーカイ
　バで公開されています。
　　　　http://www.amsat.org/amsat/ftp/telemetry/ao40/2001/06/
　　　　ao40_2001-06-18_00292.zip

　Kバンド送信機、Xバンド送信機、Cバンド受信機
　　試験がおこなわれましたが、動作が確認されていません。
　　姿勢変更のため試験は中止されています。

　RUDAK
　　RUDAK-A、Bの試験が引き続きおこなわれているようです。

　LEILA
　　正常動作が確認されました。

　アークジェットモータ
　　オービット#295で動作が確認されました。アーク放電なし、アンモニアガ
　スの噴射のみで運用されています。

　　AO-40のテレメトリデータがamsatのサイトで公開されています。
　　　　http://www.amsat.org/amsat/ftp/telemetry/ao40/
　　P3Tでデコードしたテレメトリデータを ao40-archive@amsat.org へZIP形
　式の添付ファイルとして送付するように求めています。
                                            [from VP9MU Pau @amsat-bb]

　　RUDAKのWOD（Whole Orbit Data）テレメトリファイルをCSV形式のファイ
　ルに変換するプログラムがリリースされました。Windows版（RudakTLM、
　KE4AZN作）、JAVA版、DOS版（WOD2CSV）の3つがあります。
　　AMSAT-NAのサイトから入手できます。
　　　　http://www.amsat.org/amsat/ftpdelta.html
                                                 [from WD0E @amsat-bb]

　　AE4JY Moe氏によるテレメトリデコードソフト AO40Rcv のVer1.40がリリー
　スされました。Moe氏は別のソフト開発に注力したいとのことから、AO40Rcv
　は、今回のバージョンが最終版になるそうです。ただし、開発を継続してく
　れる方があれば、ソースを公開するので、プログラムの改善をして欲しい旨
　伝えています。興味のある方は、Moe氏とコンタクトされて下さい。
　　　　http://www.qsl.net/ae4jy/
                                                [from AE4JY @amsat-bb]


３．運用を停止している衛星
▲DO-17


▲WO-18


▲IO-26
　　運用を停止しているようです。


▲WO-39（JAWSAT)



４．これから打ち上がる衛星

●CubeSat
　　東京工業大学等で開発している10cm立方のナノサテライト CubeSatが
　2002年5月にロシアから打ち上げられる予定です。
　　アップリンク 145.835MHz、ダウンリンク 437.450-437.500MHzが予定され
　ています。
　　　東工大CubeSatプロジェクト
　　　　http://horse.mes.titech.ac.jp/srtlssp/cubesat/index.html
　　　東大CubeSatプロジェクト
　　　　http://www.space.t.u-tokyo.ac.jp/cubesat/index.html
             [from 東京工業大学 此上さん、宇井さん、JG1LDV @jamsat-bb]



５．衛星に関する情報

★火星観測衛星 オデッセイからの信号
　　NASAのジェット推進研究所（JPL）は、6月6日（8日??）に火星に向かって
　航行中の火星観測衛星 オデッセイ（Mars Odyssey）に搭載したアマチュア
　バンド（437.100MHz）の送信機の試験をおこないました。
　　N9AB Andy氏は、16x22八木を使ってオデッセイからの信号の受信に成功し
　たそうです。
　　送信試験は、6月22日にもおこなわれた模様です。
　　詳細は、以下のサイトをご覧下さい。
　　　　http://members.bellatlantic.net/~km1p/
                                          [from AL7EB、KM1P @amsat-bb]


★ヨーロッパ DXペディション（続報）
　　webサイトが開設されました。ルートを記した地図などが公開されていま
　す。
　　　　http://www.qsl.net/pe1rah/
　　PE1RAH William氏とON1DLL Dirk氏は、7月7日から8月中旬に掛けて列車と
　船を使って移動し、ヨーロッパ各国から衛星の運用をおこないます。
　　運用予定エンティティは、DL, SP, OK, OM, HA, S5, 9A, SV, I, F, EA, 
　CT, T7, 3A, ZB2, EA9です。SY（マウント アソス）からの運用許可を申請
　中です。運用許可は簡単には得られないようですが、許可されれば衛星初運
　用エンティティとなります。
　　日本からはAO-10でQSOのチャンスがあります。ヨーロッパが開けていると
　きは探して見て下さい。
                                               [from ON1DLL @amsat-bb]


★HC8N ガラパゴスからの運用
　　5月24〜27日にN0JKがHC8Nのコールサインでガラパゴスから衛星を運用が
　しました。北米やヨーロッパなど数局とQSOをしたようです。日本との窓は
　なかったようですが、秋にも運用を計画しているそうで、次回に期待したい
　ところです。
　　運用の様子が以下のサイトにあります。
　　　　http://communities.msn.com/6mdx
                                                [from K5OE @amsat-bb]


★衛星から見た地球
　　衛星から地球がどう見えるかを表示するサイトがあります。軌道要素から
　位置を計算し、希望日時の衛星から見た地球の画像を表示します。アマチュ
　ア衛星以外にも多くの衛星がサポートされています。
　　　　http://www.fourmilab.ch/earthview/satellite.html
                                                 [from Rick @amsat-bb]



参考
　ANS、JAMSATメーリングリスト、AMSATメーリングリスト

