Subject: SATINF#197   26 September 2001

衛星情報  SATINF#197   26 September 2001
                                                           JN1GKZ 新井


トピックス

◆PCsat、Starshine、Sapphireの打ち上げは延期されています。9月24日に発
　生したソーラフレアの影響で、現時点での打ち上げは、早くても9月28日
　1000JSTになる見込みです。コマンド局は、打ち上げ直後のテレメトリデー
　タを求めています（特に切り離し直後のパスの北海道からのレポート）。受
　信された方はレポートされて下さい。

◆AO-40は、Kバンド送信機の動作が確認され、Kバンドの運用がスケジュール
　に盛り込まれました。U/L1→S2/Kでトランスポンダの運用をおこなっていま
　す。



１．運用中の衛星

●AO-10
　　状況は、その日によって異なり、不安定です。

　　近地点でヨーロッパや北米と窓がある時にワッチしていますが、状態が悪
　かったり、状態が良くてもQRVしている局がなくなかなかQSOできません。9月
　16日には久しぶりにUR5とQSOができました。


★AO-40（P3D）
　　Kバンド（24GHz帯）送信機の動作が確認され運用が始まりました。
　　9月9日（UTC） オービット#396のMA 118-138にてKバンドの送信機を動作
　させ、S2送信機と同じ入力信号（U、L1からのアップリンク信号、MB）が接
　続されました。
　　G4KGC PetraさんとG3WDG Charlieさんの2人は、無線機の操作とアンテナ
　の操作を分担しておこない、1930z（MA=122）にKバンドの信号を受信しまし
　た（22cmのオフセットディッシュでS/N 6dBの強度）。その後、OH2AUE
　Michaelさんも60cmのディッシュを使ってS/N 7dBで受信に成功しました。
　　9月13日からはKバンドの運用がスケジュールに盛り込まれ定常的に動作
　しています。

　運用スケジュール（予告無しに変更されることがあります）      9/19-
　　　   MA    トランスポンダ   RUDAK   ビーコン
　　　  0- 30       OFF          OFF      S2-MB
　　　 30- 70     U/L1→S2       OFF      S2-MB
　　　 70- 86       OFF          S2        OFF
　　　 86- 87       OFF          S2       S2-MB
　　　 87-118     U/L1→S2       OFF      S2-MB
　　　118-138     U/L2→S2/K     OFF      S2-MB
　　　138-220     U/L1→S2       OFF      S2-MB
　　　220-256       OFF          OFF      S2-MB

　ビーコン周波数（打ち上げ前の最終チェックで測定された周波数に実績を
　加筆。*は、打ち上げ後にアナウンスのあった実績のある周波数）
　　　BEACON    General Beacon  Middle Beacon   Engineering Beacon
　　　Vバンド          -           145.898MHz*          -
　　　Uバンド       435.438MHz     435.588MHz       435.838MHz 
　　　S1バンド     2400.188MHz    2400.338MHz      2400.588MHz 
　　　S2バンド     2401.168MHz    2401.323MHz*     2401.568MHz
　　　Xバンド     10450.975MHz   10451.125MHz     10451.375MHz 
　　　Kバンド     24047.885MHz   24048.035MHz     24048.285MHz 
　　　赤外レーザ                   360    THz

　アップリンク、ダウンリンク周波数
　　　　※MBに妨害を与えないこと。MBの±5kHzの範囲はダウンリンク禁止。
　　　S1バンドdown： 2400.225 - 2400.475 MHz
　　　S2バンドdown： 2401.210 - 2401.495 MHz
　　　L1バンドup： 1269.496 - 1269.211 MHz
　　　Uバンドup ： 435.780 - 435.495 MHz
　　　RUDAK down： 2401.74MHz, 2401.850MHz

　姿勢
　　9月26日に受信したビーコンによると姿勢は、ALON/ALAT=358/2でした。

　食
　　2002年6月まで毎オービットの近地点付近で食が発生します。

　★軌道要素
　　NORAD発表の軌道要素（jamsat-kepsで配信されているものも含む）のオー
　ビット番号は、実際より 1 少ない値になっていましたが、9月20日配信分か
　ら修正されました。
                                        [info from JF6BCC @jamsat-bb]

　トランスポンダ
　　U/L1→S2/Kの運用がおこなわれています。

　IFマトリックス
　　正常に動作しています。
　　接続の誤動作が何度か起きていますが、MUX出力（IHU-1の制御/監視ユニッ
　ト）の切り替えタイミングの問題だと考えられています。切り替えタイミン
　グの調整によってこの問題は解決できるようです。

　S1バンド送信機
　　8月13日に突然停止しました。8月20日に試験をおこなったところ、送信機
　に電流が流れず、RF出力、温度上昇も確認できなかったそうです。

　Vバンド送信機
　　2000年12月の事故以来停止しています。
　　8月20日に試験がおこなわれました。V送信機をオンにすると電流が流れ、
　RF出力があることが確認されていますが、衛星からの信号は確認できていま
　せん。高利得アンテナと送信機とを接続するリレーに問題が考えられ、リレー
　のオン／オフ動作運動をおこないました。その後の状況報告はありません。

　★Kバンド送信機
　　9月9日に動作が確認されました。現在、スケジュールに組み込まれて運用
　されています。

　Xバンド送信機、Cバンド受信機
　　5月に試験がおこなわれましたが、動作が確認されていません。

　RUDAK
　　RUDAK-A、Bの試験が継続しておこなわれています。

　SCOPE
　　カメラ-A（狭角）、カメラ-B（広角）共に正常動作が確認されています。
　　8月7日 オービット #354にてカメラ-Bを使って地球の撮影に成功しました。
　画像は、JAMSATのサイトで公開されています。
　　　　http://www.jamsat.or.jp/

　LEILA
　　正常動作が確認されました。時々、無信号の周波数に現れることがあり
　ます。

　YACE
　　正常動作が確認されており、姿勢の確認に使われています。

　モーメンタム・ホイール
　　試験が始まり、今のところ、問題は無いようです。3軸制御までには確認
　する事項がまだまだあり、直ぐには移行しません。

　アークジェットモータ
　　オービット#295から#301までアンモニアガスの噴射のみでの運用がおこな
　われました（アーク放電なし）。オービット#302からアンモニアガスが噴射
　されなくなり、運用を終えました。搭載していたアンモニアガスを使い果た
　してしまったと考えられています。
　　モーメンタム ホイールの試験で燃料の残量の確認が試みられています。

　　AO-40のテレメトリデータがamsatのサイトで公開されています。
　　　　http://www.amsat.org/amsat/ftp/telemetry/ao40/
　　P3Tでデコードしたテレメトリデータを ao40-archive@amsat.org へZIP形
　式の添付ファイルとして送付するように求めています。
                                            [from VP9MU Pau @amsat-bb]

　　RUDAKのWOD（Whole Orbit Data）テレメトリファイルをCSV形式のファイ
　ルに変換するプログラムがリリースされました。Windows版（RudakTLM、
　KE4AZN作）、JAVA版、DOS版（WOD2CSV）の3つがあります。
　　AMSAT-NAのサイトから入手できます。
　　　　http://www.amsat.org/amsat/ftpdelta.html
                                                 [from WD0E @amsat-bb]

　　AE4JY Moe氏によるテレメトリデコードソフト AO40Rcv のVer1.40がリリー
　スされました。Moe氏は別のソフト開発に注力したいとのことから、AO40Rcv
　は、今回のバージョンが最終版になるそうです。ただし、開発を継続してく
　れる方があれば、ソースを公開するので、プログラムの改善をして欲しい旨
　伝えています。興味のある方は、Moe氏とコンタクトされて下さい。
　　　　http://www.qsl.net/ae4jy/
                                                [from AE4JY @amsat-bb]

　　W3PM/GM4YREによるAO-40回線計算のexcel用スプレッドシートがあります。
　AO-40に搭載されている全送受信周波数での計算ができます。
　　以下のURLにて公開されています。
　　　　http://home.HiWAAY.net/~mmarcus/download/ao40v2.0.xls
                                          [from W3PM GM4YRE @amsat-bb]

　★AO40 REPORT LOGGERサイトが立ち上がりました。AO-40のQRV情報などが掲
　載されています。
　　　　http://www.artieda.net/hb9dri/ao40logger
                                               [from HB9DRI @amsat-bb]

　★G6LVB Howardさんによりアップリンク/ダウンリンクの周波数早見表が作
　られ公開されています。円盤にアップリンク周波数とダウンリンク周波数が
　書き込まれ、MAを合わせると周波数が解るという優れものです。"oldtech"
　と呼ばれていますが実用的です。
　　　　www.g6lvb.com/oldtech.htm 
                                                [from G6LVB @amsat-bb]


●AO-16
　　デジピータがオンになっています。Sバンドのビーコンは停止しています。

　　9月16日10時過ぎのパスでデコードしたデータです。
　　　　PACSAT-1>TIME-1 [16-Sep-01  10:35:13] <UI>:
　　　　PHT: uptime is 580/21:54:38.  Time is Sun Sep 16 01:31:42 2001
　　　　
　　　　PACSAT-1>AMSAT [16-Sep-01  10:35:17] <UI>:
　　　　September 2001
　　　　Digipeat is ON
　　　　S-Band Tx Off
　　　　AO-16 (PACSAT) owned and operated
　　　　by AMSAT-NA
　　　　AO16 Command Team <WJ9F>
　　　　
　　　　PACSAT-1>LSTAT [16-Sep-01  10:35:17] <UI>:
　　　　I P:0x1D00 o:0 l:6654 f:7171, d:1 st:1

　　また、このパスで久しぶりにデジピータにアクセスしてみました。デジ
　ピータのコールサインは、 PACSAT-1 です。
　　　　JN1GKZ>CQ,PACSAT-1* [16-Sep-01  10:35:37] <UI R>:
　　　　
　　　　JN1GKZ>CQ,PACSAT-1* [16-Sep-01  10:35:46] <UI R>:
　　　　CQ via AO-16 de JN1GKZ
　　　　
　　　　JN1GKZ>CQ,PACSAT-1* [16-Sep-01  10:38:26] <UI R>:
　　　　CQ via AO-16 de JN1GKZ  PM95RR


●AO-27
　　電源に余裕がないため、昼間のパスでのみトランスポンダがオンになりま
　す。
　　運用スケジュールは次のとおりです。
　　　　TEPR 4=38
　　　　TEPR 5=78
　衛星に日が当たり始めた19分後から20分間トランスポンダが動作します。
                                          [from KM4NZ Chuck @amsat-bb]


●FO-20
　　夜間のパスでは、食によってUVC（Under Voltage Controler：バッテリの
　過放電防止のため送信機への電源を遮断する）が動作し、送信が一時的に停
　止します。
　　夜間は、食から抜けるパスの後半でトランスポンダが使えます。


●FO-29
　　以下のスケジュールで運用が予定されています。
　　　　2/1 - 10/1　アナログ


●KO-25
　　正常に運用しています。

　　9月26日で打ち上げ8周年を迎えました。


●LO-19
　　CWビーコンがオンになっています。CWビーコンは12WPMのゆっくりとした
　CWで約30秒毎に送信されています。


●RS-12/13
　　RS-12のAモードが動作しています。


●RS-15
　　Aモードで運用されているようですが、ビーコンは5秒間キャリアを送信、
　2秒間停止を繰り返しているようです。トランスポンダは、ビーコンの送信
　がおこなわれている間だけオンになっているようです。


●UO-11
　　正常動作しています。


●UO-14
　　JモードのFMリピータの運用がおこなわれています。


●UO-22
　　正常動作しています。
　　デジピータの運用もおこなわれています。デジピータのコールサインは、
　UOSAT5 です。
                                            [from JE9PEL/1 @jamsat-bb]

●UO-36(UoSAT-12)
　　運用状態は不明です。

　　UO-36の情報は以下のサイトから得られます。
　　　　http://www.sstl.co.uk/


▲TO-31(TMSAT-1)
　　管制局の可視範囲でのみ送信機をオンにしているようです。


●GO-32(TechSat-1B)
　　断続したビーコンが送信されているようです。


●SO-33(SedSat-1)
　　テレメトリを送信しているようです。テレメトリは、SGS20というソフト
　でデコードすることができます。SGS20は、
　　　　http://uah.seds.org/projects/sedsat/SGS20Source.zip
　から入手できます。


●OO-38(OPAL)
　　デジピータとして機能しているようです。周波数は、アップリンク、ダウ
　ンリンク共に437.100MHzです。


●Tiungsat-1
　　運用をおこなっているようです。

　　9月26日で打ち上げから1年が経過しました。


●ISS
　　コールサイン NOCALL でパケット（デジピータ）の運用がおこなわれて
　います。
　　新しいTNCはまだセットアップされていないようです。新しいTNCには、
　コールサイン RS0ISS が登録されています。
　　デジピートに成功した局にはQSLが発行されます。日本からのQSLマネー
　ジャは現在、検討中です。ARRL等へQSLは送付しないで下さい。

　　新しいアンテナ（HF、VHF、UHF、Lバンド、Sバンド）がジョンソン スペー
　スセンターに送られました。9月18日には最終的な安全確認のレビューがお
　こなわれたようです。
　　このアンテナは、11月29日に打ち上げ予定のSTS-108によってISSへ運ばれ
　ます。ISSのサービスモジュールに取り付けが予定されていますが、取り付
　けられるのは2002年になってからです。
                                                 [from JH2PRZ、KA3HDO]

　　第3次搭乗員は、Culbertson氏、Dezhurov氏、Turin氏の3名で、Culbertson
　氏がKD5OPQのコールサインを持っています。第3次搭乗員は12月までISSに滞
　在する予定です。

　　ISSのアマチュア局のコールサインは次の通りです。
　　　コールサイン：RZ3DZR、R0ISS、RS0ISS、NA1SS、DL0ISS

　　FM音声のアップリンク周波数は、日本ではバンドプランに合致しないため
　対応が考えられています。当面は、FM音声のアップリンクはしないで下さい。

　　ARISSの情報は、以下のサイトから得られます。
　　　　http://ariss.gsfc.nasa.gov/



２．調整中の衛星

▲KO-23
　　99年10月30日にOBCがリセットされ、未だ復旧していません。

　　少し前までは、変調の掛かった信号をが受信できましたが、9月9日22時過
　ぎのパスでは何も信号が聞こえませんでした。


▲PO-34(PanSat)
　　スペクトラム拡散の運用が予定されていますが、未だ運用されていません。
　　PanSatの情報は以下のサイトから得られます。
　　　　http://www.sp.nps.navy.mil/pansat/


▲SAUDISAT-1A（SO-41）、SAUDISAT-1B（SO-42）
　　9月26日で打ち上げ1周年になりますが、打ち上げ当初、管制局による動作
　確認がおこなわれた以外に何の状況報告もありません。



３．運用を停止している衛星
▲DO-17


▲WO-18


▲IO-26


▲WO-39（JAWSAT)



４．これから打ち上がる衛星

★PCsat（Personal Communications Satellite）
　　米国Naval AcademyのPCsatの打ち上げは、テロの影響で関係者が現地に移
　動できずに延期、悪天候で延期（9/22、24）、レーダの故障によりT-40分で
　カウントダウンが止まり延期（9/23）、ソーラフレアにより延期（9/24）と
　延期が続いています。9月24日に発止したフレアは強烈なもので、「宇宙の
　お天気」が回復するまでに3.5日程度掛かることが予想されています。現時
　点での打ち上げは、早くても9月28日1000JSTになる見込みです。打ち上げの
　窓は、毎日01-03zにあります。

　　PCsatは、アラスカのKodiacからLockheed Martin Athenaで打ち上げられ、
　高度800km、軌道傾斜角67度、周期100分の軌道に乗る予定です。9月23日
　0100zに打ち上げられた場合の軌道要素は、次のように発表されています。
　打ち上げが遅れていますが、以下の要領で補正することができます。
　　　EOPC：遅れた分だけ日にち、時間をプラスする
　　　RAAN：1日の遅れにつき1.0度プラスする

　　　　                PCsat(800km)
　　　　Epoc:           2001 266.104586
　　　　Mean Anomoly:   125.0217
　　　　Mean Motion:    14.28957165
　　　　Inclination:    67.05 deg
　　　　Excentricity:   .0007176
　　　　Arg of Perogee: 243.2016 deg
　　　　R.A.A.N         85.7621  deg
　　　　Decay:          0
　　　　Beacon Freq:    145.825

　　打ち上げ70分後にソマリア沖でロケットから分離されます。その後、ネ
　パール、ロシア上空を通過し、北海道が可視範囲に入ります。コマンド局
　は、打ち上げ直後のテレメトリを求めています。テレメトリをデコードでき
　た局はコマンド局へレポートをお願いします。特に打ち上げ直後の北海道で
　のレポートを求めています。

　　テレメトリは、以下の要領で送信される予定です。打ち上げ直後は正確な
　軌道要素が無いことから可視時間、方向が不明確で、かつ、テレメトリ送信
　が一瞬であることからテレメトリのデコードは難しいかもしれません。
　　　　TLM-A   @ 1200bps on 145.825MHz  1分毎
　　　　TLM-A   @ 9600bps on 145.825MHz  3分毎
　　　　BTEXT-A @ 1200bps on 145.825MHz  4分毎
　　　　TLM-B   @ 1200bps on 144.39MHz   3分毎
　　　　TLM-B   @ 9600bps on 144.39MHz   1分毎
　　　　BTEXT-B @ 1200bps on 145.39MHz   4分毎

　　テレメトリの受信レポートは、受信時間、テレメトリデータ、周波数、
　モード などを添えて
　　　　bruninga@usna.edu
　へ送付下さい。収集されたレポートは、 http://pcsat.aprs.org で公開さ
　れる予定です。

　　PCsatのwebサイトには、分離後の予想軌道図、テレメトリのフォーマッ
　トなどが記載されています。
　　　　http://web.usna.navy.mil/~bruninga/pcsat.html
                                              [from WB4APR @amsat-bb]


★Starshine (a mirror ball for visual sighting)
　　PCsatと同時に打ち上がります。
　　145.825MHz、9600bpsで2分間に1度テレメトリを送信する予定です。

　　9月23日0100zに打ち上がった場合の軌道要素は次の通りです。PCsatと同
　様に補正できます。
　　　　                Starshine(450km)
　　　　Epoc:           2001 266.1447
　　　　Mean Anomoly:   187.281
　　　　Mean Motion:    15.380
　　　　Inclination:    67.052
　　　　Excentricity:   .000449
　　　　Arg of Perogee: 48.188
　　　　R.A.A.N         85
　　　　Decay:          0
　　　　Beacon Freq:    145.825

　　テレメトリの受信レポートは、受信時間、テレメトリデータなどを添えて
　　　　gilmoore12@aol.com
　へ送付下さい。


★Sapphire (a joint Stanford/Washington Univ/USNA satellite)
　　PCsatと同時に打ち上がります。
　　437.100MHz、1200bpsでテレメトリを送信するようです。ボイスシンセサ
　イザの機能（デジトーカ）もあるようです。

　　軌道データは次の通りです（9月18日 0100z打ち上げ時）。
　　　　STARSHINE-3:
　　　　mission time (sec) = 7701.16
　　　　cartesian-
　　　　R-ECI (ft)   = [ 8710957.7  15,610,940.2  -13,622,939.5 ]
　　　　V-ECI (fps) = [ -17,150.71  -5,565.15  -17,346.28 ]
　　　　keplerian-
　　　　sma (ft) = 22,465,901.6
　　　　ecc (n/a) = 0.000449
　　　　long asc node (deg) = 222.015
　　　　arg of perigee (deg) = 48.188
　　　　true anomaly (deg) = 172.975
　　　　inclination (deg) = 67.052


●CubeSat
　　東京工業大学等で開発している10cm立方のナノサテライト CubeSatが
　2002年5月にロシアから打ち上げられる予定です。
　　アップリンク 145.835MHz、ダウンリンク 437.450-437.500MHzが予定され
　ています。
　　　東工大CubeSatプロジェクト
　　　　http://horse.mes.titech.ac.jp/srtlssp/cubesat/index.html
　　　東大CubeSatプロジェクト
　　　　http://www.space.t.u-tokyo.ac.jp/cubesat/index.html



５．衛星に関する情報

★サイパンからの運用
　　JH7IMX 脇山さんは、CQ WW RTTYコンテストに参加するため、9月28日から
　10月2日までKH0からK7WD/KH0のコールサインでサイパンからの運用を計画さ
　れています。この間、AO-40へのQRVも計画されています。CW中心の運用にな
　るようです。
　　　9/29、30　　13-16z頃（コンテストの合間を縫っての運用）
　　　10/1　　　　03-09z頃
                                                         [from JH7IMX]


★AMSAT-NA スペースシンポジューム
　　10月5日から7日にAMSAT-NA スペースシンポジュームがアトランタで開催
　されます。この間、特別局 W4O の運用がH、V、U、SHFと衛星で予定されて
　います。



参考
　ANS、JAMSATメーリングリスト、AMSATメーリングリスト

