BREVE DESCRIPCION DE ALGUNOS SATELITES:

Para conocer las frecuencias utilizadas ve la Guía de Frecuencias de AmSAT: parte 1, parte 2. Está un poco desactualizada, es del año 1997.

Los OSCAR 22, 23 y 25 se usan principalmente para mensajería entre radioaficionados (una especie de E-mail); mientras que el más nuevo -TO 31- además de las funciones de los anteriores tiene la particularidad de tomar excelentes fotografías en tres colores (que se pueden mezclar!) de porciones de tierra de 100x100Km con una resolución de unos 1000x1000pixels. Claramente esta resolución no alcanza para ver casitas en la foto, pero es un gran incremento desde los 3x3Km de resolución que se obtienen con el APT de los satélites meteorológicos (NOAA, etc.). No puedo poner una de esas fotos aquí pues ocupan unos 3MBytes cada una pero hay algunas disponibles en el servidor de AmSAT-NA. Además de las fotos de 100x100Km el TO-31 toma otras con mucha mayor cobertura -pero con mucha menor resolución-. El 4 de febrero de 1999 a las 13:53 este satélite tomó una foto sobre Buenos Aires y en la foto de gran ángulo se vió el Uruguaycito! Aquí está parte de esa foto.

De los analógicos (OSCAR 10, 20 y 29) que están disponibles en estos momentos, el más interesante es el AO-10. Este satélite sigue una órbita elíptica que llega a alejarse unos 40000Km de la Tierra, a esta distancia sus antenas 'ven' casi medio globo, así que se pueden hacer contactos bastante lejanos. El problema es que a tal distancia se necesita una estación muy bien montada para llegar al satélite y recibirlo. Una de las razones es que este viejo satélite recibe sólo con su antena omnidireccional, de muy poca ganancia.

Los FO-20 y 29 son muy parecidos entre sí (por no decir idénticos) con órbitas cuasi-circulares de 1700 y 900Km de altura respectivamente, con lo que desde Uruguay no se puede salir del continente. A pesar de ello se pueden hacer muy buenos contactos con casi toda Sud-América, y no hay que esperar la propagación: si el satélite está, seguro que podemos llegar a toda el área que cubre. Además estos satélites son mucho más fáciles de usar que los de órbita elíptica, no se necesitan antenas grandes y direccionales, pero en este caso es conveniente usar preamplificadores.

El SEDSAT-1 tuvo problemas en sus receptores (1296MHz) desde el lanzamiento y no se ha podido poner en funcionamiento todavía (19/3/99). Lo que se está haciendo es recibir la telemetría que envía (porque sí trasmite) y reportarla al equipo que lo construyó, a ver si pueden hacer algo. Hay un pequeño grupo de radioaficionados de distintas partes del mundo intentando entrarle a algún receptor que pueda estar sano y así tomar control sobre el satélite.

Y por supuesto estamos todos esperando al Phase 3D, que se supone será mucho más utilizable que los anteriores Phase 3 (AO-10 y AO-13), no solo por las bandas en que se lo puede operar sino también por la potencia con que emite. En realidad ya está casi terminado (yo lo ví en persona!!), se están haciendo chequeos -de vibración, temperatura, etc.- mientras se encuentra alguien que lo lleve hasta el espacio!.

Volver