## 1998年 ジャコビニ流星群 電波観測結果

1998年10月8日〜9日、ジャコビニ流星群が13年振りに回帰し、各地で良好な観測結果が得られたようです。
以下は、JA9YDBのビーコン電波（53MHz）が流星痕によって反射された流星エコーをFFTDSPを使って観測した結果です。

### 観測結果

19時49分頃より持続時間が長く信号強度の強いエコーが観測され始め、時間を追うごとに発生頻度が増加。
21時45分〜23時39分はMS QSOのため観測を中止。
23時39分以降、エコーは観測されるものの、持続時間は短い。
肝心の21時45分から23時39分までは観測していませんが、ピークは21時から22時であったと思われます。
2mでのMSのQSOは、弱く短いエコーが数個受信し、コールサインの一部が確認できただけで交信には至りませんでした。50MHzでのエコーの持続時間は、長くても10秒程度と、それ程長くなく、2mには不向きだったようです（周波数が高くなる、エコーは弱く短くなる）。
観測結果のGIF画像を以下に示します。
画像は左の数字が時間（JST）、中央の黄、白い部分が受信したエコー、右の棒グラフがエコーの信号強度（灰色のスケール 1メモリ10dB）です。エコーの無い部分で棒グラフが上がっている箇所は、ノイズにより上がったものでエコーではありません。
10月8日19時 HR 39
10月8日20時 HR 66
10月8日21時 HR 128
10月8日23時 HR 71
10月9日00時 HR 47
注：HR（Hourly Rate、1時間流星数）：1時間に観測されたエコーの数。観測時間が1時間に満たない場合は、1時間に換算。

受信設備　RIG: FT-726、ANT：ヘンテナ

JN1GKZ 新井　　jn1gkz@jamsat.or.jp

MSのメニューへ