# AO-10 ビーコン

AO-10のビーコンはキャリアになってしまいましたが、ビーコンを観測することでAO-10の状態を知ることができます。

AO-10は、スピンを掛けて姿勢を安定化させています。ビーコンのQSB周期を観測することでスピンの速さがわかります。下のグラフと表は、AO-10のビーコンをFFTDSPを使って観測し、スピン周期とスピンレートを求めたものです（表中の日付をクリックするとFFTDSPの画像が表示されます）。
これからわかるように、AO-10のスピン速度は、速くなったり遅くなったりしており、現在は速度が落ちてきています。何故スピン速度が速くなったり遅くなったりするのか、今のところ解っていません。また、今後、スピン速度が速くなるかどうかも解っていません。

4月18日にはビーコンの音程は約50Hzの範囲で変動していましたが、4月24日には変動が無くなりフラットになりました。AO-10は休眠状態から抜け、完全に復調したと言えます。ただし、QSBによる信号強度の差は約20dBあり、QSBの谷間ではダウンリンクの信号が聞こえなくなります。

AO-10のスピン周期、スピンレート

年月日 | スピン周期 [sec] | スピンレート [rpm] | 備考
Sep 14, 98 | 84 | 0.714 | by WL7BQM
Sep 26, 98 | 79 | 0.759 | by WL7BQM
Oct 04, 98 | 75 | 0.800 |
Oct 07, 98 | 74 | 0.811 | by WL7BQM
Oct 11, 98 | 73 | 0.822 |
Oct 13, 98 | 72 | 0.833 | by WL7BQM
Nov 21, 98 | 63 | 0.952 |
Feb 08, 99 | 81 | 0.741 | by WL7BQM
Feb 16, 99 | 82 | 0.732
Mar 07, 99 | 89 | 0.674
Mar 21, 99 | 95 | 0.632
Mar 27, 99 | 99 | 0.606
Apr 03, 99 | 104 | 0.577
Apr 10, 99 | 109 | 0.550
Apr 18, 99 | 115 | 0.522
Apr 24, 99 | 124 | 0.484
May 02, 99 | 135 | 0.444
May 07, 99 | 144 | 0.417
May 09, 99 | 149 | 0.403
May 15, 99 | 163 | 0.368
May 18, 99 | 172 | 0.349
May 22, 99 | 186 | 0.323

スピン周期：一回転する時間、スピンレート：1分間の回転数

休眠状態ではビーコン信号は、FM掛かって聞こえることがあります。休眠状態でのビーコンは、通常はきれいな三拍子のパターンですが、FM掛かるとパターンが大きく乱れます。
下の日付をクリックするとFM掛かったビーコンのFFTDSP画像が表示されます。スピンを観測したFFTDSP画像と比べると違いが良くわかります。

- Apr 18, 99 0256z-0332z (MA 40-54)

AO-10は、バッテリーに障害が起きバッテリに電力を貯えることができなくなっています。従って、太陽電池に太陽光が当たっている時のみ動作します。地球や月の影に入る「食」の期間には太陽光が当たらなくなるのでビーコンやトランスポンダは停止します。
次の図は、食に入った時と食から抜けた時のビーコンの様子です。食に入るとビーコンはスゥーと消え、食から抜けるとスゥーと現れます。

- 食に入った時のビーコン May 02, 99
- 食から抜けた時のビーコン May 02, 99

JN1GKZ　新井　　jn1gkz@jamsat.or.jp

Back to Menu