## JN1GKZ　Sバンド アンテナ

## ポータブル ストレスト ディッシュ

S2バンドは、ループでは厳しいのでディッシュを製作。ループに比べれば、製作は簡単で、性能は数段上です。反射面はデコボコだったり弛んでいたりと精度はありませんが、AO-40には十分。自作ループでは難しかったSSBのQSOも楽にできます。
このディッシュ、実は 傘 でした。
畳むことができるので移動運用に最適。ただし、雨と風には弱い。傘だったのに...。

直径110cm、f/D=0.4、2.5ターンヘリカルフィード

畳んだ状態。ちょっとかさばるので反射面の再作を思案中。
ヘリカルフィードには保管、運搬時の保護のためカバーを付けた。

## ループアンテナ

ブーム長 40cmの12エレ ツインデルタループ + LNA（Gain 15dB、NF 0.5dB） + MMDSコンバータの構成で AO-40 S1 にて国内はもとより、北米ともQSOできました。S1ならこんなに小さなアンテナでも十分QSOができます。

12エレ ツインデルタループ（左）、 38エレ ループ（右）

## 12エレ ツインデルタループ

ブーム長 40cm

給電部 拡大

## 38エレ ループ

ブーム長 170cm

給電部 拡大

左から V帯 9エレ F9FT、S帯 12エレ ツインデルタループ、S帯 38エレ ループ、U帯 15エレ 八木

Back to Menu