## TNC CON DSP56002EVM:

  DSP56002EVM es el nombre de una placa que Motorola promueve para dar a conocer sus microprocesadores DSP56002. Esta placa viene con el micro y toda la circuitería necesaria para hacerlo funcionar en aplicaciones de procesamiento de señales de audio. Como el ancho de banda de las señales usadas por la gran mayoría de los radioaficionados en modos digitales no escapan del alcance de un sistema de audio de buena calidad, esta tarjeta se adapta perfectamente al desarrollo de nuestros modems. Con la gran ventaja de que las señales no las procesan circuitos analógicos sino un microprocesador programado a nuestra voluntad!, así cuando hay que cambiar de modem o realizar un ajuste no hay que mover perillas ni desconectar nada, solamente hay que reprogramar el microprocesador (cosa que se puede automatizar fácilmente). Por esto es que ya ha sido adoptada por una gran cantidad de experimantadores, y otros no tanto!.
  Lo que se hace es ponerla dentro de una caja junto con otra sencilla plaqueta que se fabrica uno mismo (o se compra el Kit a la TAPR) que oficie de interfaz entre la EVM y el equipo de radio y comande unos LEDs que nos indiquen que es lo que está sucediendo. El circuito de la placa interfaz está bastante estandarizado, pero hasta cierto punto uno puede personalizarla a su gusto, necesidades y disponibilidad de harware (conectores etc.). Así de fácil uno se hace de un TNC que (gracias a la gente que ha diseñado los programas) puede operar en FSK a 1200bps, PSK a 1200bps, FSK a 9600bps, AMFax, FMFax, Amtor y un montón de modos más que no he probado (incluyendo muchos para HF).
  No voy a detallar los aspectos más técnicos pues se dispone de unos excelentes artículos sobre el tema escritos (en co-autoría) por Jabi Aguirre - EA2ARU.
  Espero pronto poner algunas fotos y el circuito de mi interfaz en esta página, mientras está el E-mail!.
  Volver