Subject: SATINF#189   15 May 2001

衛星情報  SATINF#189   15 May 2001
                                                           JN1GKZ 新井


トピックス

◆AO-40はトランスポンダの試験運用が始まり、多くの局がQSOに成功していま
　す。
　RUDAK、LEILAの動作が確認されましたが、Xバンドの送信機試験は不調だっ
　たようです。

◆3B6RF DXペディション局がAO-10の運用をおこなっています。


１．運用中の衛星

●AO-10
　　状況は、その日によって異なり、不安定です。
　　最近は、近地点付近でダウンリンクが帰ってきますが、QRHを伴っていま
　す。

　　5月9日からDXペディション局 3B6RFの運用が始まりました。


●RS-12/13
　　RS-12のAモードが動作しています。


●RS-15
　　Aモードで運用されているようですが、ビーコンは5秒間キャリアを送信、
　2秒間停止を繰り返しているようです。トランスポンダは、ビーコンの送信
　がおこなわれている間だけオンになっているようです。


●FO-20
　　夜間のパスでは、食によってUVC（Under Voltage Controler：バッテリの
　過放電防止のため送信機への電源を遮断する）が動作し、送信が一時的に停
　止します。
　　夜間は、食から抜けるパスの後半でトランスポンダが使えるようになって
　います。


●FO-29
　　以下のスケジュールで運用が予定されています。
　　　　2/1 - 7/2　アナログ


●AO-27
　　電源に余裕がないため、昼間のパスでのみトランスポンダがオンになりま
　す。
　　運用スケジュールは3月24日に次のように変更されました。
　　　　TEPR 4=38
　　　　TEPR 5=78
　衛星に日が当たり始めた19分後から20分間トランスポンダが動作します。
                                          [from KM4NZ Chuck @amsat-bb]


●AO-16
　　RBBSは再開されていませんが、デジピータがオンになっています。
　　週末にSバンドのビーコンがオンになることがあります。

　　5月13日にデコードしたデータです。
　　　　PACSAT-1>TIME-1 [13-May-01  21:37:35] <UI>:
　　　　PHT: uptime is 455/08:59:33.  Time is Sun May 13 12:36:37 2001
　　　　PACSAT-1>AMSAT [13-May-01  21:37:39] <UI>:
　　　　April 2001
　　　　AO-16 (PACSAT) owned and operated
　　　　by AMSAT-NA
　　　　AO16 Command Team <WJ9F>
　　　　PACSAT-1>LSTAT [13-May-01  21:37:40] <UI>:
　　　　I P:0x1D00 o:0 l:6654 f:7171, d:1 st:1


●LU-19
　　CWビーコンがオンになっています。CWビーコンは12WPMのゆっくりとした
　CWで約30秒毎に送信されています。

　　5月13日 21時過ぎのパスで強力なCWビーコンを送信しているのを確認しま
　した。


●UO-11
　　正常動作しています。


●UO-14
　　JモードのFMリピータの運用がおこなわれています。


●UO-22
　　正常運用しています。


●KO-25
　　正常運用しています。


▲TO-31(TMSAT-1)
　　管制局の可視範囲でのみ送信機をオンにしているようです。


●GO-32(TechSat-1B)
　　断続したビーコンが送信されているようです。


●SO-33(SedSat-1)
　　テレメトリを送信しており、SGS20というソフトでデコードすることがで
　きます。SGS20は、
　　　　http://uah.seds.org/projects/sedsat/SGS20Source.zip
　から入手できます。


●UO-36(UoSAT-12)
　　437.375MHzで38.4Kbpsの信号を送信しているようです。

　　5月13日 19時過ぎのパスでは信号を確認できませんでした。

　　UO-36の情報は以下のサイトから得られます。
　　　　http://www.sstl.co.uk/


●OO-38(OPAL)
　　デジピータとして機能しているようです。周波数は、アップリンク、ダウ
　ンリンク共に437.100MHzです。


●Tiungsat-1
　　38400bpsの運用がおこなわれています。普段はダウンリンクは、オフにな
　っていますが、地上局からのコマンドでオンにすることができます（WiSPで
　サポート）。ダウンリンクの出力は8Wで良好に38400bpsの信号がデコードで
　きているようです。


●ISS
　　パケットの運用が始まり、デジピータが動作しています（1200bps AFSK）。
　　北米上空では、頻繁に音声による運用があるようです。

　　初の宇宙旅行でISSを訪れていた KG6FZX Dennis Tito氏は、5月2日 18z過
　ぎに北米上空でNA1SSのコールサインでARISSの運用をおこなったそうです。
                                             [from W8ZCF @amsat-sarex]

　　TNCのRAMのバックアップ電池が切れているため、また、TNCにPCを接続し
　ていないためTNCの初期状態でパケットの運用をしています。コールサイン
　"NOCALL"でデジピータの運用をしています。

　　デジピートするには、unprotoを
　　　　　UNPROTO  CQ VIA NOCALL
　のように設定し、CONVERSモード（convコマンドまたはkコマンドを実行）
　で送信すると送信した信号がデジピートされます。
　　周波数は、アップリンク 145.990MHz、ダウンリンク 145.800MHzです。
　　北米やヨーロッパでは、ハンディー機＋ホイップでもデジピートできてい
　るとの報告がありますが、日本上空ではQRMのためか、デジピートは簡単で
　はないようです。

　　デジピートに成功した局にはQSLが発行されます。現時点ではアメリカと
　カナダの局向けのQSLマネージャーは設定されていますが、その他の地域は
　未設定です。各地域のQSLマネージャーについては、オランダのESA ESTECで
　5月第一週に開催されるARISSのミーティングで話し合われる予定です。
                                            [from KA3HDO @amsat-sarex]

　　現在、3名がISSに滞在しており、次の2名がコールサインを持っています。
　　　UA9AD/R3MIR Yuri Usachev
　　　KC7NHZ Susan Helms

　　ISSのアマチュア局のコールサインと運用周波数は次の通りです。
　　　コールサイン：RZ3DZR、R0ISS、NA1SS、DL0ISS
　　FM音声のアップリンク周波数は、日本ではバンドプランに合致しないため
　対応が考えられています。当面は、FM音声のアップリンクはしないで下さい。

　　ARISSの情報は、以下のサイトから得られます。
　　　　http://ariss.gsfc.nasa.gov/


２．調整中の衛星

●SNAP-1
　　SNAP-1は、OBC(on-board computer)ソフトがないため、マニュアルで衛星
　を制御しなければなりません。また、小型衛星であるため、電源に余裕が無
　く、コマンド局（英国 サレー大学）の可視範囲でのみ、ダウンリンクをオ
　ンにしています。
　　ダウンリンクは、2430MHz 100mW、38.4kbpsですが、2.4mのディッシュで
　良好に受信できているそうです。
                                          [from G7UPN Chris @amsat-bb]


▲KO-23
　　10月30日にOBCがリセットされ、未だ復旧していませんが、変調の掛かっ
　た信号を送信しています。


▲PO-34(PanSat)
　　スペクトラム拡散の運用が予定されていますが、未だ運用されていません。
　　PanSatの情報は以下のサイトから得られます。
　　　　http://www.sp.nps.navy.mil/pansat/


●SAUDISAT-1A（SO-41）、SAUDISAT-1B（SO-42）
　　現在、管制局（リヤド、ワシントンDC、デンバー）の可視範囲でのみダウ
　ンリンク（9600bps）がオンにされ動作確認がおこなわれています。


★AO-40（P3D）
　　現在、アップリンクUバンド・L1バンド、ダウンリンクS2バンドで試験運
　用がおこなわれており、多くの局がQSOに成功しています。
　　MA=134から240までトランスポンダがオンしています。運用周波数は次の
　とおりです。なお、ダウンリンクの強さは、ミドルビーコンより10dB低く
　なるようにアップリンクのパワーを調整して下さい。
　　　S2バンドダウンリンク： 2401.210 - 2401.495 MHz
　　　MB　　　　　　　　　： 2401.323 MHz
　　　　　　　　　　　　　　　（±5kHzの範囲はダウンリンク禁止）
　　　L1バンドアップリンク： 1269.496 - 1269.211 MHz
　　　Uバンドアップリンク ： 435.780 - 435.495 MHz


　　5月1日に、12月の事故後、初めてRUDAKの試験がおこなわれました。
　　0419zにRUDAKがオンになり、RUDAKがオンになっても電力には余裕がある
　ことがコマンド局のW4SMによって確認されました。
　　その後、1400zから1615zに掛けてRUDAKチームのWD0Eにより、RUDAK-Aに関
　する試験（2401.72MHzのダウンリンク、リアルタイムクロックの設定、変調
　度と周波数の測定など）がおこなわれ、機能の一部の正常動作が確認されま
　した。
　　5月3日には監視制御用のタスクがロードされ、RUDAK-Aのテレメトリが
　2401.72MHz 9600bps FSKにて送信されるようになりました。テレメトリの数
　値は、RUDAKが健康であることを示しています。
　　RUDAKは沢山の機能があり、確認に時間が掛かります。当面、RUDAKは、機
　能確認の試験のためにオンされます。RUDAKがオンになっていても正式なア
　ナウンスがあるまで、RUDAKへのアップリンクは控えて下さい。

　　5月5日0800zにトランスポンダの試験運用が始まりました。モードは、ア
　ップリンク Uバンド・L1バンド、ダウンリンク S2バンドです。MA135から
　MA240までオンになっています。
　　運用に際しては、S2ミドルビーコンに妨害を与えないよう、ビーコンの
　±5kHzの範囲でのダウンリンクを禁止しています。ビーコンに妨害を与え
　る場合はトランスポンダの運用が停止されます。
　　運用周波数は次のとおりです。
　　　　S2バンドダウンリンク： 2401.210 - 2401.495 MHz
　　　　MB　　　　　　　　　： 2401.323 MHz
　　　　　　　　　　　　　　　　（±5kHzの範囲はダウンリンク禁止）
　　　　L1バンドアップリンク： 1269.496 - 1269.211 MHz
　　　　Uバンドアップリンク ： 435.780 - 435.495 MHz

　　初日は日本からは窓がありませんでしたが、5月7日朝には良好な窓があ
　り、国内QSOはもとよりヨーロッパとのQSOができています。5月8日には
　JH2ESW 五島さんがSSTVのループテストに成功されています。従来の衛星に
　比べてQSBが少なく、良好な画像が受信できたとのことです。
　　トランスポンダの試験運用は、次のマイルストーンであるアークジェット
　モータにより近地点高度変更までの約10日間継続しておこなわれる予定です
　（5月14日現在、試験運用終了のアナウンスは有りません）。
　　この間、スクイントアングルとウインドウが良好な場合には、Uバンドと
　Vバンドの送信機の試験も検討されています。

　　5月12日にはLEILA（LEIstungs Limit Anzeige)の動作が試されました。ミ
　ドルビーコン（MB）より強力な局があり、UバンドのAGCは16dBにもなってい
　ました。コマンド局は、LEILAをSCAN/JAM/NOTCHモードとし、動作点をゼネ
　ラルビーコン（GB）の強さに設定しました。そして、見事にアリゲータの排
　除に成功しました。
　　LEILAは、強力な局を見つけると、そのダウンリンク周波数で警報音を発
　します。送信出力が下げられない場合は、ノッチが働きダウンリンクを排除
　します。
　　衛星通信では、ダウンリンクの強さをビーコンの強さ以下にするとされて
　いますが、AO-40のS2バンドのMBはGBより8dBも強くなっています。AO-40の
　ダウンリンクの基準はGBの強さ以下です。自分のダウンリンクは、MBより
　10dB低くなるように送信出力を調整して運用してください。LEILAのお世話
　にならないように注意して下さい。

　　Xバンド送信機の試験が5月13日0411-0600zにおこなわれましたが、残念な
　がら動作確認ができませんでした。Xバンドのモジュールに電力が供給され
　ていないように見えており、28V電源もしくは電源制御系の問題と考えられ
　ています。更に調査をおこない原因を究明する予定です。
　　この試験で、Cバンドの受信器がS1バンドの送信機に接続されましたが、
　Cバンド受信器のAGCは20dBという異常値を示しており、Cバンドの受信器も
　動作確認できていないようです。


　　テレメトリ解析ツール P3T のVer1.4cが、テレメトリデコードソフト
　AO40Rcv のVer1.3xがそれぞれリリースされ、以下のサイトから入手できま
　す。
　　　　P3T    ：　www.cstone.net/~w4sm/software2/P3t_AP.zip
　　　　AO40Rcv：　www.qsl.net/ae4jy/ao40rcv.htm 


　　AO-40のテレメトリデータがamsatのサイトで公開されています。
　　　　http://www.amsat.org/amsat/ftp/telemetry/ao40/
　　P3Tでデコードしたテレメトリデータを ao40-archive@amsat.org へZIP形
　式の添付ファイルとして送付するように求めています。
                                            [from VP9MU Pau @amsat-bb]



３．運用を停止している衛星
▲DO-17


▲WO-18


▲IO-26
　　運用を停止しているようです。


▲WO-39（JAWSAT)



４．これから打ち上がる衛星

●CubeSat
　　東京工業大学等で開発している10cm立方のナノサテライト CubeSatが11月
　にロシアから打ち上げられる予定です。
　　アップリンク 145.835MHz、ダウンリンク 437.450-437.500MHzが予定され
　ています。
　　　東工大CubeSatプロジェクト
　　　　http://horse.mes.titech.ac.jp/srtlssp/cubesat/index.html
　　　東大CubeSatプロジェクト
　　　　http://www.space.t.u-tokyo.ac.jp/cubesat/index.html
             [from 東京工業大学 此上さん、宇井さん、JG1LDV @jamsat-bb]



５．衛星に関する情報

★AMSAT Journal CD-ROM
　　AMSAT-NAの機関誌、AMSAT JournalのバックナンバーがCD-ROMとして
　AMSAT-NAから頒布が始まりました。1998-2000年（Vol21-23）と1995ｰ1997年
　（Vol18-20）の2巻があります。価格は、それぞれ、AMSAT-NA会員が$20、非
　会員が$60です。2巻まとめると会員が$30、非会員が$90です。


★3B6RF DXペディション
　　予定より遅れて5月7日から運用が始まりました。AO-10の運用は、5月9日
　07JSTから始まったようです。QRHがあるものの信号は良好でした。AO-10の
　運用設備は、2m 9エレ、70cm 21エレが使われるようです。
　　運用スケジュールは、以下のサイトで公開されています。
　　　　http://www.agalega2000.ch/
　　　　http://members.tripod.de/kc2dma/3B6RF-SAT.html
　　ログのサーチが http://www.agalega2000.ch/ でできますが、5月11日に
　確認したところ、衛星でのQSOは、SSBもCWとして登録されてしまっていまし
　た。ログシステムへの登録ミスだと思われます。
　　QSLは、ビューロまたはダイレクトでHB9AGHへ。ダイレクトには、SASE
　（IRCは2枚）が必要です。
　　　　HB9AGH  Ambrosi Fluetsch
　　　　Lerchenberg 29, CH 8046 Zurich, Switzerland



参考
　ANS、JAMSATメーリングリスト、AMSATメーリングリスト

