## IFを430MHzにする改造

水晶を交換しただけでは、IF 430MHzでは動作しません。PLLがロックしないようです。PLLをロックさせるために、もう一箇所、改造する必要があります。
IFを430MHzにする際も、IFアンプの改造をしたほうがゲインが上がります。電源部は必要に応じて改造して下さい（メインページ参照）。
7.68MHzの水晶を使い、2400MHzのIFを433.92MHzとし、DO-17のビーコンを聞きました。信号強度は、144MHzのIFと同程度でした。

#### 1. 水晶の交換

水晶を交換します。

水晶の周波数は、次のように求めます。IFと水晶の周波数の関係は、
（水晶の周波数）＝（2400MHz - （IF周波数）)／256
です。
2400MHzを430MHzに変換するための水晶の周波数は、7.69531MHzです。438MHzに変換するには、7.66406MHzになります。従って、7.66406〜7.69531MHzの水晶を使えば、P3Dのダウンリンクが430MHz帯に降りてくることになります。
秋葉原で7.68MHzの水晶を見つけたので（100円!!）、これを使いました。IFは、433.92MHzになります。

#### 2. 電圧の確認

電源を入れてphoto 8の青矢印で示した点の電圧を測定します。

PLLがロックしていれば、ここの電圧が4〜7Vになります。水晶を交換しただけでは、この電圧範囲には入りません。私のコンバータは、1.2Vでした。

#### 3. コンデンサの交換

photo 8の赤矢印で示したコンデンサを10pF程度のものに交換します。

コンデンサは、元のコンデンサと同じ位置に付けて下さい。電気的に接続されているだけでなく、位置も重要です。
交換を終えたら電源を投入し、青矢印の電圧を測定します。4〜7Vの範囲に入っているはずです。私のコンバータは、8pFのコンデンサに交換したところ、6.2Vになりました。

#### 4. 局発周波数の調整

トリマで局発周波数を調整します。詳細は、メインページ参照。

photo 8: IFを430MHzにする改造 (場所は水晶の近く）

改造にあたり、JH0TOG 吉田さん、N4CNW MiKe氏にご協力戴きました。Tks.

de JN1GKZ 新井 / jn1gkz@jamsat.or.jp

Back to Converter Main Page / Back to Menu