## HS-CWによる流星散乱通信 1st QSO

CQ誌 98年8月号にHSｰCW（High Speed CW）による流星散乱通信の記事が掲載されており興味深く読みました（「現代版：流星散乱通信への招待」 7-11月号に連載）。そんな折り、福井のJA9BOH 前川さんが、7月29日に50MHzで大田区のJR1ING 菊川さんとの間で JA9BOH → JR1ING のHS-CWによるMS QSOの1WAYを成功させ、2WAY QSOの相手を探しておられるとの菊川さんから聞きました。そこで、前川さんと50MHzでスケジュールを組み、98年8月4日、MS（Meteor Scatter）を介したHS-CWの2WAY QSOに成功しました。これはJAでの1st QSOだと思われます。

私の所ではエコー（流星に反射して聞こえる受信音）が沢山聞こえましたが、JA9BOH局の方では、エコーはあまり受信できなかったようです。これは、送信出力の違いと思われます（BOH 40W、GKZ 10W）。
今回のQSOで50MHzであれば簡単な設備でHSｰCWによるMSでのQSOができることが確認できたことになります。10WでもQSOは可能ですが、50W程度は欲しいところです。私も50W出していればもっと短時間にQSOが成立したものと考えられます。

8月4日のログを下表に示します。
交信は9A4GLが開発した MS DSP というHS-CW用のソフトを使いました。このソフトは、DOSベースのソフトでサウンドカードを介してHS-CWの通信をおこないます。受信した信号をスローで再生する機能と高速CWを打ち出す機能を備えた優れものです。MS DSPは、9A4GLのサイト、http://www.qsl.net/9a4gl/index.htmlから入手できます。
運用は、2分半送信／2分半受信としました。HS-CWの速度は、6000lpm（letter per minute：6000字／分）です。レポート交換などの運用方式は北米方式を用いました。
表中、「*」は送信内容、[]内は受信した文字です。「WAV」をクリックすると、受信音が再生できます。このWAVファイルをセーブし、1/50程度の速度で再生すると聞き慣れたCWが聞こえてきます。

1998年8月4日 JA9BOHｰJN1GKZ HS-CWによるMS QSOのLOG

時間 | JA9BOH | JN1GKZ | コメント
2300.0 | *JN1GKZ JA9BOH | 2300[JN] | JA9BOHが呼び出しを開始 「JN1GKZ JA9BOH」を2分30秒送信 JN1GKZは受信状態
2302.5 |  | *JA9BOH JN1GKZ | JN1GKZが呼び出しを開始 「JA9BOH JN1GKZ」を2分30秒送信 JA9BOHは受信状態 以後、2分30秒毎に送信／受信を繰り返し
2305.0 | *JN1GKZ JA9BOH | 2305[9BOH] 2306[BOH] |
2307.5 | 2309[?] 記録失敗 | *JA9BOH JN1GKZ |
2310.0 | *JN1GKZ JA9BOH | 2311[JN1GKZ JA9BOH] WAV1 2311[JN1GKZ JA9BOH] 2312[JN1GKZ JA9BOH] | 2311に受信したエコー「JN1GKZ JA9BOH」で双方のコールを確認　受信レポートは26
2312.5 |  | *JA9BOH 26 JN1GKZ 2626 | 双方のコールを確認したのでレポート26を送信 JA9BOHはまだコールが受信できていないのでコールも合わせて送信
2315.0 | *JN1GKZ JA9BOH | 2315[JN1GKZ JA9BOH] WAV2 |
2317.5 |  | *JA9BOH 26 JN1GKZ 2626 |
2320.0 | *JN1GKZ JA9BOH | 2320[N1GKZ JA] |
2322.5 |  | *JA9BOH 26 JN1GKZ 2626 |
2325.0 | *JN1GKZ JA9BOH | 2327[?] |
2327.5 |  | *JA9BOH 26 JN1GKZ 2626 |
2330.0 | *JN1GKZ JA9BOH | 2330[?] 2332[H JN1GKZ] |
2332.5 |  | *JA9BOH 26 JN1GKZ 2626 |
2335.0 | *JN1GKZ JA9BOH |  |
2337.5 |  | *JA9BOH 26 JN1GKZ 2626 |
2340.0 | *JN1GKZ JA9BOH |  |
2342.5 |  | *JA9BOH 26 JN1GKZ 2626 |
2345.0 | *JN1GKZ JA9BOH |  |
2347.5 |  | *JA9BOH 26 JN1GKZ 2626 |
2350.0 | *JN1GKZ JA9BOH | 2350[JN1GKZ JA9BOH] 2351[GK] |
2352.5 |  | *JA9BOH 26 JN1GKZ 2626 |
2355.0 | *JN1GKZ JA9BOH | 2355[GKZ JA9] 2356[JN1GKZ JA9BOH] |
2357.5 | 2358[JA9BOH 26 JN1GKZ 2626] WAV3 | *JA9BOH 26 JN1GKZ 2626 | 2358に受信したエコー「JA9BOH 26 JN1GKZ 2626」でコールとレポートを確認 受信レポートは26
0000.0 | *R26 | 0001[R26] WAV4 | コールと自局のレポートが確認できたので「R」と相手局のレポート「26」を送信 0001のエコーで「R26」を確認しJA9BOHがコールとレポートを受信したことを確認　自局のレポートも確認
0002.5 |  | *JA9BOH 26 JN1GKZ 2626 0003 *RRR | レポートを確認したので「RRR」を送信
0005.0 | *R26 | 0005[R26] 0006[R26] |
0007.5 |  | *RRR |
0010.0 | *R26 | 0010[2] 0011[?] |
0012.5 |  | *RRR |
0015.0 | *R26 | 0016[R26] 0016[R26] |
0017.5 |  | *RRR |
0020.0 | *R26 | 0020[R26] 0021[R26] |
0022.5 | 0024[?] 記録失敗 | *RRR |
0025.0 | *R26 |  |
0027.5 | 0029[RRR] WAV5 | *RRR | 0029に受信したエコー「RRR」でJN1GKZがレポートを受信したことを確認し交信が成立
0030.0 | *73 | 0031[?] 記録失敗 0032[?] 記録失敗 | 「73」を送信開始（73の送信は必須ではない）
0032.5 |  | *RRR |
0035.0 | *73 | 0037[?] |
0037.5 |  | *RRR |
0040.0 | *73 | 0040[?] 0041[?] 0042[73] WAV6 |
0042.5 |  | *73 | 0042のエコーで「73」を確認
0045.0 | *73 | 0046[73] | 「73」の送信を開始（JA9BOHは73を確認できなかった）
0047.5 |  | *73 |
0050.0 | 送信停止 |  |
0052.5 |  | *73 |

WAVファイルの説明

- WAV1 [JN1GKZ JA9BOH]　8/4 2311 JN1GKZ受信
  4秒後に2つめのエコーが入感
- WAV2 [JN1GKZ JA9BOH]　8/4 2315 JN1GKZ受信
  今まで受信した中で最大かつ最長のエコー
- WAV3 [JA9BOH 26 JN1GKZ 2626]　8/4 2358 JA9BOH受信
- WAV4 [R26]　8/5 0001 JN1GKZ受信
- WAV5 [RRR]　8/5 0029 JA9BOH受信
- WAV6 [73]　8/5 0042 JN1GKZ受信
- WAV7 [JA9BOH JN1GKZ]　8/4 0614 JA9BOH受信
  8/4朝もQSOにトライしたが成立せず JA9BOHでの受信状態が良好だった

  交信に使用した設備
  JA9BOH 福井県大野市　PM86FA（東経136.5度、北緯36.0度）
  RIG：FT-655 40W PEP
  ANT：3素子八木 水平偏波 12m高 方位90度、仰角30度
  PC：FMV475NL/S note 486DX4 75MHz Windows95 + 内蔵サウンド
  ソフト：MS DSP Ver0.70 beta

  JA9BOH 3素子八木

  JN1GKZ 東京都東村山市　PM95RR（東経139.5度、北緯35.7度）
  RIG：FT-726 10W
  ANT：ヘンテナ 水平偏波 7m高 方位270度、仰角10度
  PC：486DX2 66MHz DOSマシン + 純正サウンドブラスタカード（SB16）
  ソフト：MS DSP Ver0.70 beta

  JN1GKZ シャック（左：FT-726、右：MS DSPの動作画面）

  JN1GKZ ヘンテナ

  JN1GKZ 新井　　jn1gkz@jamsat.or.jp

  MSのメニューへ