Estación satelital de CX6DD:

- Estas son las antenas de satélite, a la izquierda está la Yagi cruzada de 20+20 elementos para 432MHz, al centro la antenita de MMDS modificada para la banda de 2400MHz y a la derecha está la Yagi cruzada de 10+10 elementos para 144MHz. Las cajas de los extremos alojan los relés de conmutación de polarización y los preamplificadores (detalles aquí). En la foto casi no se ven los rotores, para elevación uso un Alliance U-110 y para Azimuth un Telex CD-45 II, ambos modificados (detalles aquí).

Actualmente opero exclusivamente en satélites y en VHF/UHF local y no tengo planes de extenderme a HF a pesar de la insistencia de algunos colegas, en particular CX3RP ;-) En realidad yo no opero mucho, el PC hace más radio que yo!. La estación funciona las 24hs controlada por el PC atendiendo los satélites UO-22, KO-23, KO-25, TO-31. De vez en cuando si estoy en el 'shack' y tengo tiempo opero los AO-10, FO-20 y FO-29.

Cliquee aquí para leer una breve descripción de algunos satélites que opero.

Este es el 'shack', de izquierda a derecha se ven: el TNC basado en la DSP56002EVM, abajo el control de rotores, el Alinco DR-605T dual-band FM, el Icom IC-821H dual-band multimodo, arriba de él un FT-847 de Pablo-CX3RP (flor de máquina, pero lo tuve solo 2 días) y la fuente de alimentación. Detrás del DR-605T se ve el handy Icom IC-W32A dual-band FM. Para protejer al handy de rayaduras y demás le puse una funda de teléfono celular y es mucho mejor que la original de Icom de US$40!.

El PC corre los programas 'WiSP' y 'WiSP DDE Client' al ser encendido, el sistema operativo que uso es el Windows98 y tengo un Pentium Intel de 133MHz (overclocked) con 40MB de RAM. WiSP es el que controla todo el funcionamiento para los satélites digitales y 'WiSP DDE Client' convierte los comandos de WiSP en los formatos necesarios para el interfaz de rotores y el adaptador de CI-V para el IC-821. Para los modos analógicos uso el 'Station Program' de AmSAT-Bermuda, que es muy cómodo para corregir el efecto Doppler automáticamente.

WiSP fué escrito por Chris Jackson - G7UPN y su licencia es vendida a los radioaficionados por una módica suma por AmSAT, yo lo registré en AmSAT-NA que es de donde soy miembro (Nº32450). 'Station Program' fué escrito por Paul Willmott - VP9MU de AmSAT-BDA y también es vendida su licencia por AmSAT, también registré esta licencia en AmSAT-NA. 'WiSP DDE Client' fué escrito por mí -CX6DD- y está disponible aquí mismo y es de libre uso por radioaficionados.

Volver a la página principal

Enero 2000 - Fernando Mederos, CX6DD. fmederos@adinet.com.uy